|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **头戴式放大镜** | | | | | |
| **一** | **总体要求** | | | |  |
| ★1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | | | | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | | | | 具备 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 | | | | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | | | | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | | | | 具备 |
| 6 | 数量 | | | | 5台 |
| **二** | **技术要求** | | | |  |
| 1 | 放大镜目镜：多层镜片、多层贴膜，保证目镜通光量达到99.9%以上，图像清晰，防水防雾 | | | | 具备 |
| 2 | 视距定制：放大镜镜筒根据每一位佩戴者的视轴角度不同、高度不同进行定制，保证目镜光轴处于佩戴者的瞳孔和物体之间，佩戴者在操作时只需垂眼，不用低头、弯腰、弯肩 | | | | 具备 |
| #3 | 工作距离：工作距离根据佩戴者的需求订制 | | | | 具备 |
| 4 | 镜架人体工学设计，与佩戴者的头部贴合紧密可靠 | | | | 具备 |
| 5 | 鼻翼垫：适合各种鼻梁，无需调节，柔软、舒适 | | | | 具备 |
| 6 | 镜架上带有防滑垫 | | | | 具备 |
| #7 | 每片镜片根据配戴者的实际验光数据，单独定制 | | | | 具备 |
| 8 | 镜头玻璃水晶材质，无视力限制 | | | | 具备 |
| 9 | 超大镜片：阻挡佩戴者操作时水雾污染，45度任意角度倾斜角度安装镜头组 | | | | 具备 |
| 10 | 外侧垫：防止目镜撞击镜片 | | | | 具备 |
| 11 | 景深长≥200mm，视野范围≥80-210mm，工作距离≥250-760mm | | | | 具备 |
| 12 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| 13 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、单价) | | | | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** | | | |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | | | | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | | | | 具备 |
| 3 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | | | | 具备 |
| ★4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | | | | 具备 |
| 5 | 到货时间：合同签订后30日内 | | | | 具备 |
| **申请部门** | | **（科室主任签字、日期）** | **审核** | **（签字、日期）** | |
| **医学装备部** | | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** | |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求