|  |
| --- |
| **杂交仪** |
| **一** | **总体要求** |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 数量 | 1台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 时间设定：≥1～240分钟可调，误差≤±1分钟 | 具备 |
| 2 | 温度均匀性：5～45℃范围内≤±2℃，46～80℃范围控温精度≤±3℃ | 具备 |
| 3 | 设定温度：≥+5℃～80℃可调 | 具备 |
| 4 | 温度波动值≤±1℃ | 具备 |
| 5 | 整机运行工作时噪声≤60dB(A) | 具备 |
| 6 | 所有配套检测试剂、校准品、质控品需取得相关医疗器械注册证 | 具备 |
| #7 | 提供以下检测项目所需试剂及耗材医疗器械注册证及详细报价（含名称、品牌、规格型号、单价及每人份价格) | 具备 |
| 7.1 | 人septin9基因甲基化检测 | 具备 |
| 8 | 提供详细配置清单（含名称、品牌、规格型号、数量及分项报价） | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标后，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标后，提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |
| **申请部门** | **（科室主任签字、日期）** | **审核** | **（签字、日期）** |
| **医学装备部** | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求