|  |
| --- |
| **全自动抽滤机** |
| **一** | **总体要求** |  |
| **★**1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 投标产品应为国内外知名品牌 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 提供 |
| 5 | 数量 | 1台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 全自动抽滤，用于批量化处理 | 具备 |
| 2 | 滤膜适用样品：适合偏中性的水溶液 | 具备 |
| 3 | 采样、抽滤和/或无菌培养于一体 | 具备 |
| 4 | 一次性带滤膜抽滤样杯，无菌,最大样品杯≥100mL | 具备 |
| 5 | 抽滤机各座子独立控制，即插即抽，互不干扰 | 具备 |
| 6 | 样品杯杯座≥3个 | 具备 |
| 7 | 输出软管外径≥10mm，内径≥8mm | 具备 |
| 8 | 符合《中国药典》《美国药典》(USP)规范化“薄膜过滤法”的微生物限度检测和薄膜法的无菌检验 | 具备 |
| 9 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| 10 | 提供一次性专用耗材或试剂详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| **★**1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| **★**3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 提供合同签订后到货时间 | 具备 |