|  |
| --- |
| **小儿精细手术器械包** |
| **一** | **总体要求** |  |
| ★1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证、ISO13485认证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 具备 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| **二** | **技术要求** | 　 |
| 1 | 精细组织剪：铝钛镍合金涂层+碳钨合金镶片，钝/钝，弯型，窄型 165mm | 1把 |
| 2 | 精细组织剪：铝钛镍合金涂层+碳钨合金镶片，钝/钝，锯-齿形刀刃，弯型 儿童型，精细型 145mm | 1把 |
| 3 | 分离钳：180mm | 1把 |
| 4 | 无损伤镊：无损伤 DE BAKEY齿型 1.5mm 直型 150mm | 1把 |
| 5 | 无损伤镊：无损伤 DE BAKEY齿型 2mm 直型 150mm | 1把 |
| 6 | 碳钨合金镶片持针器：碳钨合金镶片 密度0.4 直型 150mm | 1把 |
| 7 | 碳钨合金镶片持针器：碳钨合金镶片 密度0.4 直型 180mm | 1把 |
| 8 | 无损伤哈巴狗夹血管夹：无损伤 DE BAKEY齿型 20mm 直型 80mm | 2把 |
| 9 | 无损伤哈巴狗血管夹：无损伤 DE BAKEY齿型 23mm 弯型 80mm | 2把 |
| 10 | 迷你哈巴狗夹血管夹：14mm 直型 显微 35mm | 1把 |
| 11 | 迷你哈巴狗夹血管夹：14mm 弯型 显微 35mm | 1把 |
| 12 | 无损伤阻断钳血管阻断钳：无损伤 血管夹，有角度，DE BAKEY齿型 30 48mm 有角度 120mm | 1把 |
| 13 | 无损伤阻断钳血管阻断钳：无损伤 血管夹，有角度，DE BAKEY齿型 45 48mm 有角度 120mm | 1把 |
| 14 | 无损伤阻断钳血管阻断钳：无损伤 血管夹，有角度，DE BAKEY齿型 30 30mm 有角度 165mm | 2把 |
| 15 | 无损伤阻断钳血管阻断钳：无损伤 吻合夹，DE BAKEY齿型 40mm 弯型 170mm | 1把 |
| 16 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 3 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| ★4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 到货时间：合同签订后30日内 | 具备 |
| **申请部门** | **（科室主任签字、日期）** | **审核** | **（签字、日期）** |
| **医学装备部** | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求