|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **悬吊式腹腔镜手术器械包** | | | | | |
| **一** | **总体要求** | | | |  |
| ★1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | | | | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | | | | 具备 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 | | | | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | | | | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | | | | 具备 |
| 6 | 数量 | | | | 1套 |
| **二** | **技术要求** | | | |  |
| 1 | 悬吊臂（标准型） | 不锈钢SUS304 | 根 | 1 | 具备 |
| 2 | 悬吊臂抓手（大号） | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 3 | 悬吊臂抓手（中号） | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 4 | 悬吊臂抓手（小号） | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 5 | 吊钩线卷轴 | 不锈钢SUS304，用于固定悬吊器械，调节高度 | 只 | 1 | 具备 |
| 6 | 悬吊装置固定器 | 不锈钢SUS304 | 只 | 1 | 具备 |
| 7 | 悬吊用钢丝（1.2φ配10根） | 不锈钢SUS316 | 包 | 1 | 具备 |
| 8 | 悬吊用钢丝帽（10个） | 不锈钢SUS316 | 包 | 1 | 具备 |
| 9 | M型钢丝钳 | 不锈钢SUS316 | 把 | 1 | 具备 |
| 10 | 电凝吸引管 刮刀型（30cm） | SUS316，特氟隆涂层 | 根 | 1 | 具备 |
| 11 | 电凝凯里钳 弱弯型（25cm） | 不锈钢SUS304，特氟隆涂层 | 把 | 1 | 具备 |
| 12 | 细尖头钳 （45°，27cm） | 不锈钢SUS403 | 把 | 1 | 具备 |
| 13 | 细尖头钳（90°，27cm） | 不锈钢SUS403 | 把 | 1 | 具备 |
| 14 | 剪刀（24cm） | 不锈钢SUS410，用于切离、剥离缝线 | 把 | 1 | 具备 |
| 15 | 持针器（27cm） | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 16 | 结扎器1-0 | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 17 | 结扎器2-0 | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 18 | 结扎器3-0 | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 19 | 送线器 | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 20 | 取线器 | 不锈钢SUS304 | 把 | 1 | 具备 |
| 21 | 多功能吸引管 （2重管，内管5φ，外管10φ） | SUS316，特氟隆涂层 | 根 | 1 | 具备 |
| 22 | 穿刺针及配套管（5φ） | Ti-6AI-4V 特氟隆涂层 | 套 | 1 | 具备 |
| 23 | 穿刺针及配套管（10φ） | Ti-6AI-4V 特氟隆涂层 | 套 | 1 | 具备 |
| 24 | 穿刺针及配套管（11φ）（配套管2个） | Ti-6AI-4V 特氟隆涂层 | 套 | 1 | 具备 |
| 25 | 穿刺针及配套管（12φ） | Ti-6AI-4V 特氟隆涂层 | 套 | 1 | 具备 |
| 26 | 电刀接头 | SUS316 | 只 | 1 | 具备 |
| 27 | 电刀连接软线 | | 根 | 1 | 具备 |
| 28 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| 29 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| #30 | 招标现场提供样品 | | | | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** | | | |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | | | | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | | | | 具备 |
| 3 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | | | | 具备 |
| ★4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | | | | 具备 |
| 5 | 到货时间：合同签订后30日内 | | | | 具备 |