|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **动脉瘤手术器械** | | |
| **一** | **总体要求** |  |
| **★**1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，提供CFDA认证或备案凭证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 提供 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 数量 | 1套 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 双极电刀导线，≥215MM，0.4MM | 2把 |
| 2 | YASARGIL瘤体抓持钳， 3MM，≥200MM | 1把 |
| 3 | YASARGIL瘤体抓持钳，5MM，≥200MM | 1把 |
| 4 | 脑压板，≥250MM，双端，可延展的，平坦的，锯齿状（交叉） | 1把 |
| 5 | CASPAR显微剥离子，曲面，圆柄，1MM，≥200MM | 1把 |
| 6 | FREER-Elevator，curved,≥185 mm | 1把 |
| 7 | KRAEMER剥离子，锋利，10MM 185MM | 1把 |
| 8 | 显微剪，圆形手柄，弯型 S/S145MM | 5把 |
| 9 | SENSATION显微剪刀，锐/锐 刺刀状，直型， 90/215MM，蓝 | 2把 |
| 10 | bypass显微镊子，直，0.3MM，≥140MM | 2把 |
| 11 | PENNYBACKER剥离器，≥230MM | 5把 |
| 12 | SENSATION显微剪刀，锐/钝 刺刀状，直型， 70/195MM，蓝 | 1把 |
| 13 | SENSATION显微剪刀，锐/锐 刺刀状，弯型， 70/195MM，蓝 | 1把 |
| 14 | SENSATION显微剪刀，锐/钝 刺刀状，弯型， 70/195MM，蓝 | 1把 |
| 15 | KRAYENBUEHL神经钩，圆头，大号，≥184MM | 1把 |
| 16 | KRAYENBUEHL神经钩，锋利，大号，≥184MM | 1把 |
| 17 | 剥离器，直型，≥230MM，窄 | 1把 |
| 18 | 开颅系统AVM施夹钳，50mm | 1把 |
| 19 | 提供详细配置清单及分项报价（包含名称、品牌、规格、型号、数量、单价及总价） | 具备 |
| 20 | 提供设备附件及各类配件清单及详细报价（包含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| **★**1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| **★**3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 提供合同签订后到货日期 | 具备 |